**附件.报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 测温电缆 |
| 参数要求 | 1.测温电缆外护套为高质量的电缆专用外护套原颗粒低压高密度聚乙烯原料（DFDA9085）。抗拉钢丝：1×Φ1.4mm，抗拉强度：不小于300KG。2.测温电缆间连接主线长5.0m，其中：前端3.5m，后端1.5m。前端主线连接圆形插头的针端，后端主线连接圆形插头的孔端。3. 测温电缆测温线长6.0m，每根电缆测温点共4个，第一个距离顶部50cm，第四个测温点距离底部30cm，第二、三测温点间距1.733米。4.测温电缆插头需专用密封并防水防腐，圆形插头针端：内径13.0mm、外径17.0mm；圆形插头孔端：内径18.0mm、外径23.0mm，见下图。5.要求投标人来现场勘验，所提供的测温电缆能与中心库现有粮情测温系统兼容匹配，检测粮温数据真实准确。 |
| 采购数量 | 600根 |
| 控制单价 | 85元/根 |
| 供应商报价 | （ ）元/根 |
| 合计报价 | （ ）元 |
| 联系人、电话 |  |
| 报价单位名称（盖章） |  |
| 报价时间 |  年 月 日 |