

物流中心库烘干中心及大米车间出租围栏隔离施工项目报价单
	
项目
	规格
	数量
	单价
	总价（元）

	护栏网采购及安装
	护栏网规格为1.8*3米、5.0丝、5*20孔加厚镀锌材质，搭配50方带底盘立柱；护栏门为3*3米对开款式12个，推拉门2*2米采用加厚80方立柱、3*5边框并配置滑轮，材质坚固耐用，具备良好的防腐、抗变形能力，适配仓储区长期作业使用场景。

	围栏
700米
	
      元/米
	

	
	
	护栏门12个
	
      元/个    
	

	
	
	推拉门11个
	       元/个
	

	费用合计人民币：
	


备注：质保期为贰年。                                                                       
  
