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第一章　询比采购公告
安徽省粮食产业集团有限公司因生产经营及安全管理需要，拟对新办公区智能安全出入口系统采购项目进行询比采购，欢迎具备相应能力的供应商参加。
一、项目基本情况
	项　目
	内　容

	项目名称
	安徽省粮食产业集团有限公司新办公区智能安全出入口系统采购项目

	项目编号
	[bookmark: OLE_LINK2]AHJL-202611 -04

	采购人
	安徽省机械化粮库

	采购方式
	询比采购

	采购内容
	智能空降门（广告款）1套、电动小侧门1樘、人脸识别一体机1台、高清车牌识别系统2套，以及配套供货、安装、调试、培训、质保服务；同时包含原有老旧道闸拆除、清运出场工作，拆除清运相关费用全部包含在总报价内，采购人不再另行支付费用。

	采购预算
	人民币5.5347万元（含税）。供应商报价不得超过采购预算，超过者按无效响应处理

	标段划分
	本项目不分包、不允许转包

	联合体
	不接受联合体参加



二、供应商资格要求
[bookmark: OLE_LINK8]1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照；
2.具有与本采购需求相适应的设备供货及安装能力；
3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单（提供承诺或查询截图）；
4.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位不得参加；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。
三、询比文件的获取
获取时间：2026年11月10日至2026年11月16日（工作日8:30—17:00）；获取方式：以安徽省粮食产业集团有限公司官网发布渠道为主。
四、响应文件递交
1.递交截止时间：2026年11月16日10时00分（北京时间）；
2.递交地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路388号安徽省机械化粮库306室 （收件人：刘工 、联系电话： 0551-65585019）；
3.响应文件密封并加盖公章，封套注明项目名称、供应商名称；逾期送达或未按要求密封的，不予接收；
五、开启及评审
[bookmark: _GoBack]开启时间同递交截止时间，地点同上；评审采用综合评分法，详见本文件第六章。
六、联系方式
采购人：安徽省机械化粮库
采购人地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路388号
联系人：张工
联系方式：0551-65585060


















第二章　供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	内　容

	1
	采购人
	安徽省机械化粮库

	2
	项目名称/编号
	安徽省粮食产业集团有限公司新办公区智能安全出入口系统采购项目／AHJL-202611-04

	3
	采购方式
	询比采购，综合评分法

	4
	采购预算
	人民币5.5347万元（含税），为最高限价

	5
	报价要求
	人民币含税总价一次报定，包含旧设备拆除、设备、辅材线缆、运输装卸、基础施工、安装调试、培训、税费、售后服务等全部费用；不得缺项、漏项，不得选择性报价

	6
	响应文件有效期
	60日历天（自递交截止之日起算）

	7
	询比保证金
	不收取

	8
	履约保证金
	不收取

	9
	现场踏勘
	供应商自行踏勘，费用自理；未踏勘的，成交后不得以不了解现场为由要求增加费用

	10
	答疑与澄清
	供应商对文件有疑问的，应在递交截止时间3日前以书面形式提出；采购人以书面形式答复，答复内容作为本文件组成部分

	11
	语言与计量
	响应文件使用中文及中华人民共和国法定计量单位

	12
	交付期
	合同签订后15个工作日完成全部设备到货，到货后5个工作日内完成安装调试并具备验收条件

	13
	交货地点
	采购人指定地点

	14
	质保期
	自验收合格之日起整体不少于1年；核心电机终身免费包换（人为及不可抗力损坏除外）

	15
	付款方式
	本项目无预付款。全部供货、安装调试、操作人员培训完成并经采购人验收合格，成交供应商提供有效增值税专用发票后，采购人支付合同价款的95%；剩余5%作为质量金。

	16
	质量保证金
	合同价款的5%作为质量保证金。自验收合格之日起质保期1年，一年质保期满，经核查无质量问题后，采购人一次性无息付清质量保证金。质保期内出现故障维修不到位或拒不整改的，采购人有权暂缓支付直至整改到位；质保期内设备出现故障而供应商未及时维修的，采购人有权从质保金中直接扣除相应费用。

	17
	评审办法
	综合评分法：技术部分40分＋商务部分30分＋价格部分30分，合计100分；评分保留三位小数，得分相同的报价低者优先，报价也相同的由采购人抽签确定

	18
	成交原则
	按综合得分由高到低推荐成交候选人；得分相同的，报价低者优先；报价也相同的，由采购人抽签确定

	19
	成交通知
	评审结束后1个工作日内书面通知成交供应商，并在3个工作日内签订合同

	20
	代理服务费
	本项目由采购人自行组织，不收取任何代理服务费用


第三章　供应商须知
一、总　则
4.适用范围：本文件仅适用于本次询比采购所述项目。
5.合格供应商：应符合本文件第一章第二条规定的资格要求；母、子公司之间的业绩、资质不得互用。
6.费用承担：无论成交与否，供应商自行承担编制与递交响应文件所发生的一切费用。
7.现场踏勘：供应商应自行对安装现场及周围环境进行踏勘，获取编制响应文件和签订合同所需的全部资料；踏勘费用自理。采购人提供的现场资料为现有资料，供应商据此作出的推论和结论自行负责。
8.知识产权：供应商须保证采购人在使用所投货物及服务时不受第三方关于专利权、商标权等知识产权的指控，否则由供应商承担全部责任及费用。
9.保密：供应商对采购人所提供的一切资料负有保密义务，未经同意不得向第三方披露。
10.纪律要求：供应商不得相互串通报价、不得排挤其他供应商公平竞争、不得以他人名义参加或以其他方式弄虚作假；违反者响应文件按无效处理，并列入采购人供应商黑名单。
二、询比文件
11.询比文件包括本文件全部章节及采购人发出的答疑、澄清、变更或补充文件。
12.供应商应认真阅读全部内容，如有残缺或疑问应及时提出，否则由此引起的损失自行承担。
13.文件解释优先顺序：（1）询比公告；（2）供应商须知前附表；（3）采购需求及技术要求；（4）评审办法；（5）其他。同一内容表述不一致的，以最后发出的文件为准。
三、响应文件的编制
14.响应文件须对询比文件的全部实质性要求作出完整响应，填报不详或资料不全的，按无效响应处理。
15.响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全，不得涂改；必须修改的，应在修改处加盖公章。
16.报价为人民币含税总价，包含本文件第二章前附表第5项所列全部费用；合同实施期间不因市场价格变化调整。
17.允许正偏差：技术参数中未标注“★”的数值，供应商可提供优于要求的产品；标注“★”的为关键性指标，必须完全满足，否则按无效响应处理。
18.响应文件正本、副本封面均须加盖供应商公章，否则按无效文件处理。
四、响应文件的递交与开启
19.响应文件应装成册并密封，封套注明项目名称、供应商名称。
20.在递交截止时间后送达的响应文件，采购人拒收。
21.开启时当众查验密封情况，宣读供应商名称及报价；采购人做好开启记录。
五、评审、定标与合同签订
22.评审由采购人组织的3人（含）以上单数评审小组进行，按第六章评审办法独立评分。
23.有下列情形之一的，按无效响应处理：①未提供有效营业执照；②报价超过采购预算；③报价低于成本；④响应文件未加盖公章或无法定代表人（授权代表）签字；⑤“★”号关键性指标未响应；⑥提供虚假材料或有串通、行贿等行为。
24.评审小组按综合得分高低推荐成交候选人，采购人确定成交供应商。最低报价不作为成交的保证。
25.成交供应商放弃成交、无正当理由不签订合同或提出附加条件的，采购人可按得分排序依次确定其他候选人为成交供应商，或重新组织询比。
26.合同不得转让，不得违法分包。


第四章　采购需求及技术要求
一、项目概况
为满足省粮食产业集团有限公司新办公区安全出入管理需要，实现车辆车牌自动识别放行、人员人脸识别门禁管控，达到人车分流、安全可控、记录可追溯的管理目标，现采购智能安全出入口系统一套，包含智能空降门（垂直升降广告款）、电动小侧门、人脸识别一体机、高清车牌识别系统及配套供货、安装、布线、调试、培训、质保服务。同时包含原有老旧道闸拆除、清运出场工作，拆除清运相关费用全部包含在总报价内，采购人不再另行支付费用。
本项目智能空降门、车牌识别、人脸识别等核心设备，采购人参考品牌包括但不限于红门、特威斯、立方、捷顺等同档次产品，仅用于明确本项目预期品质档次，不做品牌限制。供应商所投产品性能、技术参数（含标注"★"的关键指标）须满足或优于本文件要求；未列明品牌不代表限制，同等品质或更高档次产品均可参与，评审以技术参数响应及综合评分择优为准。
二、建设内容及设备清单
	序号
	设备名称
	规格概述
	单位
	数量

	1
	智能空降门（广告款）
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]对开门，对开总净宽≥8900mm，门高1.5m，主材6063-T5铝合金；落杆≤6秒；伺服电机，含机箱、门排、抗风装置、断电可手动离合/手摇、防护等级≥IP54，具备双重防砸、遇阻反弹
	套
	1

	2
	电动小侧门（人行通道门）
	铝合金竖杆款，门洞净宽≥1500mm，门高1.6m，直流无刷电机，断电可手动，具备防夹功能
	樘
	1

	3
	人脸识别一体机
	≥7英寸触摸屏，双目200万宽动态，活体检测，含原厂立柱及遮阳罩
	台
	1

	4
	高清车牌识别系统
	≥500万像素，识别率≥99.5%，含立柱机箱、显示屏、补光灯，支持脱机运行
	套
	2

	5
	车辆检测器及地感线圈
	含切割、敷设、灌封及路面恢复，与空降门联动防砸
	套
	2

	6
	出门按钮及门禁附件
	含电锁、门磁、电源、后备电源、有线/无线出门按钮，匹配小侧门及空降门控制
	套
	1

	7
	安装辅材及施工
	国标线缆、穿线管、基础制作、绿化及路面恢复，含系统联调联试。
	批
	1



注：上表数量为最低要求，供应商须按现场实际情况配套齐全；如现场勘查后需增配，由供应商在报价中综合考虑，成交后不再增加费用。
三、使用环境条件
27.工作环境温度：-25℃～+65℃，适应江淮地区露天户外暴晒、雨雪、霜冻环境；
28.相对湿度：≤95%，无冷凝；
29.供电条件：AC220V±10%，50Hz；
30.所有室外设备防护等级不低于本文件各设备条款所列要求，具备防锈、防雷、接地措施。
四、总体技术要求
31.所有设备须为正规原厂全新产品，符合国家现行相关标准及JG/T 155-2014《电动平开、推拉围墙大门》行业标准要求，并提供产品合格证。
32.系统具备脱机独立运行能力：断网情况下本地存储通行记录及抓拍图片，网络恢复后自动续传，不得因断网影响出入口正常通行。
33.具备消防联动接口：接收到消防信号后，所有门体自动开启并保持，保障紧急疏散通行。
34.安全防护：门体须具备遇阻反弹、红外防夹、压力波防砸、过载过流、漏电保护功能，核心部件采用安全电压供电。
35.可扩展性：预留RS485、韦根、网络接口，后期可对接采购人现有安防平台、视频监控NVR设备，接口免费开放并提供协议说明。
36.所有硬件、线缆、辅材、安装调试费用全部包含在报价内，采购人不再另行付费。
五、设备技术参数要求
下列参数均为实质性要求，供应商须逐条响应并提供产品彩页、检测报告或说明书等佐证材料；标注“★”的为关键性指标，必须完全满足，未满足的按无效响应处理。未标注“★”的参数每有一项不满足，按评审办法扣分。
（一）智能空降门（广告款）
	项目
	技术参数要求

	门体配置
	智能空降门（垂直升降式），对开总净宽≥8900mm，门排高度1.5m；含机箱组件、门排组件、落地装置、抗风装置、平衡弹簧组件，2套组成对开大门、双机箱驱动

	机芯驱动
	★采用伺服电机，DC24V安全电压，功率≥300W，传动效率≥90%；            
低速大扭矩，停电时可手动开启通行；开启到位机械自锁、关闭到位电控自锁

	控制系统
	32位处理器；无限位开关，上电自检并自学习行程；支持板载按键、遥控、外部线控、RS485通讯；具备车队模式、计数模式；支持地感防砸、压力波防砸、遇阻反弹；具备电机堵转、断杆、弹簧异常、超时运行告警；具备消防联动功能；预留远程数据采集接口

	门排结构
	叶片无动力旋转收缩；带广告画面安装位及LED高亮灯条；具备透风间隙，抗风性能优良

	机箱工艺
	★箱体采用≥2.4mmQ235冷轧钢板（严禁使用普通镀锌板材），机箱高度≥1730mm（须高于门排收起高度，确保收纳、运行空间）；
磷化处理后氟碳静电粉末喷涂，抗紫外线、防锈防腐；机箱不分左右，现场可互换；整面式检修门。

	电气参数
	输入AC220V±10%，输出DC24V；主板静态功耗＜3W；单程运行时间≤6秒

	安全装置
	热敏保护、过载过流保护、智能压力波防砸、漏电保护；配数码遥控器、手摇离合装置、无线按键盒

	规格尺寸
	门排面梁、底梁、百叶片规格满足门体强度及抗风要求（响应文件须列明主要型材截面尺寸及壁厚）



（二）电动小侧门（人行通道门）
	项目
	技术参数要求

	门洞规格
	净宽≥1500mm，门高1.6m，竖杆款式；

	材质型材
	★主材采用6063-T5铝合金型材，主框壁厚≥2.4mm，横梁壁厚≥1.8mm；
表面户外耐候烤漆（粉末喷涂），防锈、不变形、不褪色

	驱动电机
	DC24V直流无刷电机，额定功率≥45W；IP44及以上防护；遥控距离空旷≥50米；开门角度90°；开关门时间约3秒且可调

	控制功能
	DC24V安全电压；软启动、软停止；红外防护；遇阻反弹；过流保护；防风调节；可接入人脸识别、开门按钮等门禁信号；关门遇障碍物自动回弹开启

	工作环境
	温度-25℃～+65℃；湿度≤95%；室外露天使用

	规格尺寸
	主框、横梁、竖管、门柱等主要型材截面尺寸及壁厚须在响应文件中列明



（三）人脸识别一体机
	项目
	技术参数要求

	硬件配置
	★双目200万像素宽动态摄像头,支持活体检测，可防照片、视频欺骗攻击;
嵌入式Linux系统；≥7英寸触摸显示屏，分辨率≥600×1024；


	识别性能
	深度学习算法；1:N识别速度≤0.2秒；人脸验证准确率≥99%；支持不少于5人同时识别；本地人脸库≥10000张、IC卡≥50000张、事件记录≥150000条

	认证方式
	支持人脸、IC卡、CPU卡、NFC手机、身份证序列号、密码；支持人脸+刷卡、人脸+密码等组合认证；支持黑名单本地核验

	通讯接口
	网口、RS485、双向韦根（W26/W34）、USB；门磁、报警输入输出、电锁输出接口；支持断网续传

	业务功能
	支持可视对讲；支持视频接入NVR录像；TTS自定义语音播报；防拆报警、门异常开启报警、胁迫报警；Web端本地管理；本地注册管理；反潜回功能；不少于128组门禁时间计划

	环境与安装
	★IP65及以上防护（室外须配遮阳罩）；工作温度-30℃～+60℃；
立柱式安装，配原厂立柱组件；DC12～24V供电



（四）高清车牌识别系统
	项目
	技术参数要求

	整机结构
	一体化立柱机箱，主体厚度≥1.5mm优质Q235冷轧钢板（严禁使用普通镀锌板材），户外耐候喷涂；正面一体化钢化玻璃；摄像机内置机箱；防护等级≥IP54；具备稳固的安装固定结构；外形尺寸由供应商按功能及现场条件适配，满足户外长期运行。

	识别性能
	★≥500万像素；全天候7×24小时识别；车牌综合识别率≥99.5%；
支持蓝牌、黄牌、新能源、警用等各类号牌；具备强光、逆光抑制及夜间大灯干扰抑制能力；支持无牌车扫码入场

	显示补光
	LED显示屏，不少于两行文字且内容可定制；内置角度可调高亮LED补光灯，夜间成像清晰

	系统功能
	支持远程调试及运行状态监测；支持脱机白名单放行；通行记录及抓拍图片本地存储；可输出开关量/RS485信号联动通道门控制器实现自动开启；具备防跟车、防倒车换牌检测

	环境参数
	工作温度-25℃～+65℃；防护等级≥IP54





第五章　安装、培训、验收及付款要求
一、安装施工要求
37.成交供应商须在合同签订后2个工作日内完成现场勘查，提交设备安装点位图及施工方案，经采购人确认后施工。
38.施工内容包括设备基础制作、预埋管路、线缆敷设、设备安装接线、系统调试，以及施工造成路面、绿化、墙体破损的恢复，全部费用由成交供应商承担。
39.线缆采用国标铜芯线，室外部分穿管敷设；所有接线端子标识清晰，强弱电分槽敷设，做好防雷接地。
40.施工过程中须设置安全围挡及警示标志，文明施工，不得影响采购人正常办公及车辆通行；施工垃圾当日清运。
41.施工安全责任由成交供应商承担，施工期间发生的人身伤亡及财产损失由成交供应商负责。
二、培训要求
42.免费为采购人操作及管理人员提供不少于2次、每次不少于2小时的现场培训。
43.培训内容包括：车辆及人员信息录入、权限及时段设置、抓拍记录查询与导出、设备日常检查、常见故障判断与处理。
44.培训后须保证采购人管理人员能独立完成日常操作及简单故障处理，并提供中文操作手册及培训签到记录。
三、验收要求
本项目分初验和终验两个阶段进行，验收依据为询比文件、成交供应商响应文件、双方确认的施工方案及国家现行相关标准。
（一）初验
45.设备安装调试完成后，由成交供应商提交初验申请及竣工资料（设备清单、合格证、说明书、软件授权证明、竣工图纸、操作手册）；
46.采购人核对设备品牌、型号、数量、外观、安装质量是否与响应文件一致，逐项测试本文件第四章所列各项技术参数及功能；
47.初验合格后进入不少于7天的连续试运行，试运行期间系统运行稳定、无故障、无误动作，方可申请终验；试运行期间出现问题的，整改后重新计算试运行期。
（二）终验
48.终验在试运行期满后进行，重点核验：车牌自动识别放行、白名单自动开闸、人脸识别开门、出门按钮开门、防砸防夹、断网脱机运行及数据补传、消防联动、记录存储与查询导出等功能是否正常；
49.终验须形成书面验收结论，由双方签字确认；验收不合格的，成交供应商须在5日历天内整改完毕并重新申请验收，逾期按违约处理；
50.验收所产生的费用由成交供应商承担。
（三）验收标准
以询比文件技术要求及响应文件承诺为准，响应文件承诺优于询比文件要求的，按响应文件承诺验收。
四、付款方式
51.本项目无预付款。
52.全部设备供货、安装调试、操作人员培训完成并经采购人终验合格，成交供应商提供与合同价款等额的有效增值税专用发票后，采购人在15个工作日内支付合同价款的95%；
53.合同价款的5%作为质量保证金。自验收合格之日起质保期1年，一年质保期满，经核查无质量问题后，采购人一次性无息付清质量保证金。质保期内出现故障维修不到位或拒不整改的，采购人有权暂缓支付直至整改到位；质保期内设备出现故障而供应商未及时维修的，采购人有权从质保金中直接扣除相应费用。
五、售后保障要求
54质保期：自验收合格之日起整体设备不少于1年免费质保；核心电机提供终身免费包换（自然灾害及人为损坏除外）；质保期满后因包换产生的拆装、运输等人工费用由供应商按成本价收取。质保期内非人为、非不可抗力原因造成的损坏，免费维修、更换配件并免费上门服务，不收取任何费用。
55.服务响应：提供7×24小时服务热线；接到报修后40分钟内响应，市区范围内3小时内到达现场；一般故障当场解决，无法现场修复的提供备用设备或临时通行方案，保障出入口不中断使用。
56.响应文件须提供售后人员名单及联系电话。
57.质保期内提供不少于每季度1次的免费巡检维护，并出具巡检记录。
58.质保期满后继续提供终身有偿维修服务，配件按成本价供应。


第六章　评审办法（综合评分法）
本项目采用综合评分法进行评审。评审小组在最大限度满足询比文件实质性要求的前提下，按技术部分、商务部分和价格部分进行综合评审。综合得分满分为100分，其中：技术部分40分，商务部分30分，价格部分30分，三项合计100分。
一、评审程序
59. 初审：评审小组按资格条件、响应文件完整性、报价有效性、“★”号关键性指标响应情况进行审查，未通过的按无效响应处理；
60.同品牌审查：核心设备（智能空降门、电动小侧门、人脸识别一体机、高清车牌识别系统）存在多家供应商响应同一品牌产品的，该品牌仅报价最低的一家进入详细评审，其余不进入打分；报价相同的，由评审小组现场抽签确定一家。辅材及施工不参与同品牌审查。
61.详细评审：评审小组各成员独立对通过初审的响应文件按评分标准打分，每项打分取各成员平均值，保留小数点后三位（第四位四舍五入）；
62. 分值汇总：技术部分得分＋商务部分得分＋价格部分得分＝综合总得分；
63. 排序推荐：按综合总得分由高到低排序，推荐排名第一的为成交候选人。得分相同的，报价低者优先；报价也相同的，由采购人抽签确定。
二、评分标准

（一）技术部分（40分）
	技术参数响应情况
	全部参数完全响应得25分，本项扣完为止：
（1）“★”关键性指标不满足的，每项扣2分；
（2）非“★”参数不满足的，每项扣1分。
注：以产品彩页、检测报告、说明书等佐证材料为评审依据。
	0～25分

	供货及安装方案
	根据供货计划、施工组织、人员安排、工期保障措施评分：
（1）优于需求，完整详细，得5分；
（2）适合需求，完整详细，得3分；
（3）基本适合需求，得1分；
（4）不可行或未提供的，得0分。
	0～5分

	技术方案
	根据整体方案描述、设备点位效果图、平面图评分：
（1）满足需求，完整详细（含完整方案描述、平面图、设备点位效果图），得10分；
（2）基本满足需求，基本完整，得7分；
（3）有待完善，得4分；
（4）不可行或未提供的，得0分。
	0～10分



（二）商务部分（30分）
	售后服务方案
	评审小组对供应商提供的售后服务方案（含质保承诺、服务网点及人员、响应时限、巡检计划、备品备件）进行综合评分：
（1）方案内容满足本项目需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得20分；
（2）方案内容基本满足本项目需求，基本完整详细，具有可行性和针对性，得14分；
（3）方案内容有待完善，可行性、实用性、针对性有待提升，得8分；
（4）方案不可行或未提供的，得0分。
	0—20分

	类似项目业绩
	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），供应商具有智能出入口控制系统（含空降门 / 电动通道门、车牌识别、人脸识别门禁中任一或组合设备）的供货及安装项目业绩，每提供 1 份有效业绩得 2 分，满分 10 分。
注：
1. 有效业绩须同时提供合同关键页（含合同双方、项目名称、核心设备内容、合同金额、签订时间）及对应项目的验收证明材料复印件，加盖供应商公章；
2. 业绩证明材料须能清晰反映上述评审要素，无法体现的不计入得分。）
	0—10分


（三）价格部分（30分）
价格分采用低价优先法，即满足询比文件要求且报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分30分；其他供应商按下列公式计算：价格分＝（评审基准价÷投标报价）×30。报价超过采购预算5.6万元的，按无效响应处理，不参与价格分计算。


第七章　响应文件格式
供应商应按下列顺序编制响应文件，加盖公章。
报价函及报价一览表
法定代表人身份证明及授权委托书
营业执照复印件
类似业绩一览表及合同、验收报告复印件
技术参数响应表（逐条响应，列明品牌/型号、★项重点标注，后附彩页/检测报告佐证也须盖公章）
供货及安装方案
技术方案（含点位效果图、平面图）
售后服务方案（含服务网点及人员名单）
供应商承诺函（信用、无串通、无虚假材料）
售后服务承诺函
















附件1　报价一览表
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	智能空降门（广告款）
	
	1套
	
	
	

	2
	电动小侧门
	
	1樘
	
	
	

	3
	人脸识别一体机
	
	1台
	
	
	

	4
	高清车牌识别系统
	
	2套
	
	
	

	5
	车辆检测器及地感线圈
	
	2套
	
	
	

	6
	出门按钮及门禁附件
	
	1套
	
	
	

	7
	安装辅材及施工
	
	1批
	
	
	

	
	合计（含税总价）
	
	
	
	
	大写：



供应商名称（公章）：　　　　　　　　　法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　日期：　　年　月　日

















附件2　技术参数响应表
	序号
	设备名称
	询比文件要求
	响应产品品牌/型号/参数
	是否满足
	偏离说明

	1
	智能空降门
	见第四章
	
	
	

	2
	电动小侧门
	见第四章
	
	
	

	3
	人脸识别一体机
	见第四章
	
	
	

	4
	高清车牌识别系统
	见第四章
	
	
	




















附件3　商务条款响应表
	序号
	商务条款
	询比文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	无预付款；终验合格开票后付95%，5%为质量保证金
	
	

	2
	质量保证金
	验收合格满1年且质保期内维保完成、无质量问题后一次性无息付清
	
	

	3
	交付期
	合同签订后5日历天到货，到货后7日历天完成安装调试
	
	

	4
	质保期
	整体不少于1年，核心电机终身免费包换
	
	

	5
	服务响应
	40分钟响应，到达项目现场不超过3小时
	
	

	6
	报价有效期
	60日历天
	
	



















附件4　供应商承诺函（格式）
致：安徽省机械化粮库
我方参加安徽省粮食产业集团有限公司新办公区智能安全出入口系统采购项目（项目编号：AHJL-202611 -04）询比采购，郑重承诺：
52.我方提供的全部资料真实、有效，如有虚假，自愿放弃成交资格并承担相应责任；
53.我方未被“信用中国”列入失信被执行人及重大税收违法失信主体名单；
54.我方不存在与其他供应商相互串通报价、排挤其他供应商或以他人名义参加的情形；
55.我方完全响应询比文件规定的付款方式、交付期、质保期及质量保证金等商务条款；
56.我方所投设备均为原厂全新正品，不存在知识产权侵权情形。
供应商名称（公章）：　　　　　　　　　法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　日期：　　年　月　日





















附件5　售后服务承诺函（格式）
致：安徽省机械化粮库
我方参加安徽省粮食产业集团有限公司新办公区智能安全出入口系统采购项目（项目编号：AHJL-202611-04），就售后服务郑重承诺如下：
质保期：自项目终验合格之日起，整体设备免费质保不少于1年；通道门（空降门）核心电机终身免费包换（自然灾害及人为损坏除外）。
质保期内，因非人为、非不可抗力原因造成的设备损坏，我方免费维修、免费更换配件、免费上门服务，不收取任何费用。
服务响应：提供7×24小时服务热线（　　　　　）；接到报修后40分钟内响应，到达项目现场不超过3小时。
一般故障当场解决；无法现场修复的，我方免费提供备用设备或临时通行方案，保障出入口不中断使用。
人员名单及联系电话附后，服务期间人员变动的，我方及时书面告知采购人。
质保期内，我方每季度不少于1次免费上门巡检维护，并出具书面巡检记录。
质保期满后，我方继续提供终身有偿维修服务，配件按成本价供应，不高于同期市场价。
我方未按上述承诺履行的，采购人有权暂缓支付质量保证金，并可直接从质量保证金中扣除相应费用；由此造成损失的，我方承担赔偿责任。
附：本地售后服务人员及网点
网点名称：　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　　联系人：　　　　　　　　　电话：　　　　　
售后人员1：　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　售后人员2：　　　　　　　　　电话：　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　　　　法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　　　　日期：　　年　月　日
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