**附件.报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术参数 | 图例 |
| 一体注塑成型，材料采用PP共聚全新料制成。 尺寸：1010x500x 38mm孔径：11x21mm,深15mm,开孔率25%每平方承压300公斤，插入放 平自锁，前后左右不移动，四面可跨张连接。拆 卸方便。 |  |
| 数量 | 1500米 |
| 报价（元） |  |

**报价单位（盖章）：**

**报价时间：**

**联系人：**

**电话：**