|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价要求：**  **1.供应商按照下列清单的格式进行报价，不得超过最高限价。否则视为无效报价。**  **2.报价文件需逐页盖公章。** | | | | | |
| 报价单 | | | | | |
| 一、装卸搬运 | | | | | |
| 项 目 | 内容 | | 单位 | 最高限价 | 报价 |
| 进仓 | 包、散装粮 食散装进  仓 | 铺仓底、安装通风笼；仓内挂膜；散装粮自车板拆卸至 仓库或指定地点；清理车板和现场(含入库期间粮堆清 扫);散装器材及杂质整理打包上车；领用、移动、清扫和归还使用工具及设备；按要求清理入库粮食杂质；  上挡粮板及平整粮面，满仓后粮面平整符合验收要求，高低差不得超过5cm;安装测温电缆、环流管道、塑料皮封大门；安装仓内轴流风机并清洁风机及风道口；满 仓后内外仓墙、屋面、门窗、压槽、粱垛、查粮平台、 器材台、绿化带、排水沟、护坡、爬梯、仓间道路、挡粮板、粮面等卫生清理。粮面及四周不得有有机杂质聚 集。 | 元/吨 | 8.3 |  |
| 出仓 | 散装粮包 装出仓 | 拆卸整理悬挂测温电缆，损坏照价赔偿；拆除环流管、 走道板、纤维板(或其他粮面压盖板)等按指定位置摆放整齐；拆卸并运送仓内轴流风机等使用工具到指定地点；粮食自指定地点包装上车；清理车板和现场(含粮面清扫);领用、移动、清扫和归还机械及其它用具；清理地脚粮；拆卸、清洁四防门、挡粮板、通风笼并摆放整齐；出仓后内外仓墙、地坪、门窗、绿化带、排水沟等卫生清理。 | 元/吨 | 7.6 |  |
| 散装粮食  散装出仓 | 内容同“散装粮食包装出仓”要求。 | 元/吨 | 6.6 |  |
| 库  内  倒 仓 | 汽车运输 | 含装绞上车；各种机械泼撒粮的清扫及粮面平整；设备、取送、移动；拆除测温电缆和回流管；清理通风道地角粮；挡粮板送、取；通风笼拆除并指定位置摆放整齐；仓内纤维板、挡粮板等物品按指定位置摆放整齐；出仓完毕，清扫仓内外卫生，并将机械设备清扫干净后，送回设备罩棚。 | 元/吨 | 11.2 |  |
| 输送机运  输 | 元/吨 | 9.2 |  |
| 二、保温及气密性处理 | | | | |  |
| 双低 压、揭 | 纤维板压 盖 | 铺平、对齐纤维板(不含糊纸),要求无错缝、无藏粮、  无灰尘，;包括粮面卫生清理无灰尘。 | 元/仓 | 240 |  |
| 纤维板压  盖并糊纸 | 铺平、对齐并糊封纤维板，要求无错缝、无气泡、无藏  粮、无灰尘，自然晾干后不起翘、不涨裂；包括粮面卫  生清理无灰尘。 | 元/仓 | 440 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 薄膜密闭 | 清理槽管及粮面、压实皮条(薄膜无皱褶、无漏气),  包括通风口封堵、安装隔热板，要求薄膜平整、清洁，  膜下纤维板上无粮粒。 | | 元/仓 | 240 |  |
| 揭薄膜 | 将橡皮条自槽管中取出，收集橡皮条，清理薄膜后折叠  摆放指定位置。 | | 元/仓 | 150 |  |
| 揭纤维板 | 去除糊封牛皮纸，粮面清洁干净，将纤维板整齐摆放到 指定位置，纤维板及器材架扫净，无粮粒、灰尘。 | | 元/仓 | 150 |  |
| 泡沫板 | 铺  设 | 铺设时无错缝、无皱褶，包括仓内卫生；收回时清洁、  卷实并在指定位置摆放整齐； | | 元/仓 | 200 |  |
| 收回 |  |
| 熏蒸准 备 | 包括密闭大门、查粮门、窗、通风口、排风扇、空调(皮纸糊封) 及铺药盘，熏蒸结束后开门窗散气，清理药渣 | | | 元/仓 | 200 |  |
| 包括密闭大门(双槽)、查粮门、窗、通风口、排风扇、空调(双 槽)及铺药盘，熏蒸结束后开门窗散气，清理药渣 | | | 元/仓 | 320 |  |
| 三、粮情处理 | | | | | |  |
| 翻 动 、  整平粮面 | 翻动 | 翻动到边到角无遗漏，要求深度30cm-50cm,成沟状或  鱼鳞状；电缆不得外露，粮面无明显杂质。需要预防结  露处理时，靠墙挖沟20-30公分左右 | | 元/仓 | 240 |  |
| 整平 | 粮面平整无凹凸，走道板清洁；如挖沟需回填拌有杀虫  剂(防护剂)的稻糠。 | | 元/仓 | 50 |  |
| 走道板 (纤维 板 ) | 铺设/拆卸 | 铺设：清洁并按要求铺平走道板(无错缝)、板下无垃 圾粮粒、薄膜无漏洞  拆卸：清洁并整齐摆放到指定位置(出库作业已包含该  项，不再单独计价)。 | | 元/仓 | 100 |  |
| 搬运 | 将新走道板运送到仓内器材平台上，或将仓内旧走道板 移出，运送到指定位置。 | | 元/块 | 1.0 |  |
| 防护剂 施药 | 粉剂类/乳 油类 | 按用量粮面喷洒均匀，并用耙子梳动粮面20-30公分左 右。 | | 元/仓 | 200 |  |
| 局部异  常点处 理 | 根据异常点处理需要，做好处理准备及处理后恢复工作。含深挖和 回填 | | | 元/点 | 40 |  |
| 测气管 安装 | 每仓5个  点 | 连接测气管并埋入指定位置并与仓外测气箱位置一一 对应，测气管埋入粮堆(无折压、无堵塞、不漏管)后 经检测通畅。 | | 元/仓 | 40 |  |
| 拆 卸 、  安装风  机 | 2.5-7.5kw | 拆卸(安装)并运送风机(提供工具)到指定位置，清 洁并关闭风道口(出入库作业已包含该项，不再单独计价 ) 。 | | 元/台 | 9 |  |
| 四、出入库准备 | | | | | |  |
| 仓墙挂  膜 | 完成后的挂膜无破损，膜与膜结合处要密封严实不漏气 | | | 元/仓 | 850 |  |
| 空仓/  空间消  毒 | 空仓/空间 | | 整仓空间消杀，包括前后进粮门、通风口 | 元/仓 | 80 |  |
| 五、临时用工 | | | | | |  |
| 杂工 | 1人/天 | | 库内根据工作安排，需要临时劳务用工。 | 元/天 | 100 |  |
| 后勤杂工 | 1人/天 | | 食堂烧饭，打扫食堂卫生。 | 元/月 | 3000 |  |
| 合计（元）  注：合计值为以上所有报价的和 | | | | | 6692.9 |  |

报价单位（盖章）：

报价时间：

联系电话：