安徽省机械化粮库搬迁服务项目标段二空调设备拆装服务二次采购项目询比文件
项目编号：AHJL-202611-03
一、 项目基本情况
1、采购人：安徽省机械化粮库
2、项目名称：安徽省机械化粮库搬迁服务项目标段二空调设备拆装服务二次采购项目
3、项目地点：空调拆除地址：安徽省合肥市蜀山区井岗镇兴民社区望江西路388号；空调安装地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路278号（4-12层及北一楼）
4、公告期限：2026年11月6日起，公告期限为5个日历日。
5、最高限价：人民币6.5194万元（报价超过最高限价的，其报价无效）
6、采购需求：省粮食产业集团本部及采购人办公区、食堂、宿舍等空调拆卸安装搬运服务。省粮食产业集团本部搬迁费用包含在本次项目预算内由采购人支付。
7、合同履行期限：合同签订之日起，接采购人通知，15日内完成原办公地空调设备的拆除，并运输至新办公地完成安装调试。
8、是否接受联合体：本项目不接受联合体。
9、成交确认方式为综合评分法，评审程序如下：
1、先进行资格审查与技术符合性审查，审查合格的有效报价方可进入价格比较；
2、无效报价情形（超限价、未密封盖章、响应文件格式、报价漏项等）；
3、评分细则：
	详细评审标准和程序(综合评分法)

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.1
	分值构成
(总分100分)
	（1）商务部分：30分
（2）技术部分：40分
（3）报    价：30分

	3.2（1）
	评审基准价计算方法
	所有有效报价（指通过初步评审的供应商的响应报价）的算术平均值作为评审基准价。

	3.2（2）
	偏差率计算公式
	偏差率=100%*（响应报价－评审基准价）/评审基准价。

	条款号及名称
	评分因素
	评分标准

	3.3（1）
	商务评分标准
	类似业绩
（20分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似空调设备拆装服务项目业绩或类似搬家、搬迁服务项目业绩中包含空调设备拆装服务内容或者类似空调维保服务项目业绩，每提供1个业绩案例得5分，满分20分。
注：响应文件中须提供合同复印件，如供应商提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如时间）的，应另附合同甲方出具的证明材料（须加盖合同甲方单位章）予以明确说明。

	
	
	人员配备
（10分）
	根据供应商项目团队成员情况，包括但不限于：涵盖项目负责人、搬运管理人员、调度、验收人员、售后人员等组织架构、专业技术人员数量、专业技术能力等进行综合评审（F为分值）：
优秀的，得7＜F≤10分；
良好的，得4＜F≤7分；
一般的，得0＜F≤4分；
差的不得分。

	3.3（2）
	技术评分标准
	搬迁实施方案
（10分）
	根据供应商针对本项目提供的项目实施方案，内容包含但不限于：①具体迁移前规划、搬迁步骤与搬迁环境的确认和防护；②搬迁时间计划安排；③人员组织分工及项目整体协调方案；④项目实施期限保证措施；⑤搬迁过程中出现突发情况的协调方案等进行综合评审（F为分值）；
优秀的，得7＜F≤10分；
良好的，得4＜F≤7分；
一般的，得0＜F≤4分；
差的不得分。

	
	
	拆卸及封装方案
（10分）
	根据供应商针对本项目提供的拆卸及封装方案，包括但不限于：①搬迁前状态确认及准备；②设备的安装条件说明及保护；③特殊物品的保存及运输要求；④无法正常从搬迁地搬出或搬入的设备提供专业、合理的搬迁措施方案等进行综合评审（F为分值）；
优秀的，得7＜F≤10分；
良好的，得4＜F≤7分；
一般的，得0＜F≤4分；
差的不得分。

	
	
	运输方案
（5分）
	根据供应商针对本项目提供的运输方案，包括但不限于：①拆卸、包装、车辆运输； ②工具配置；③空调设备运输条件准备；④迁移顺序及路线规划等进行综合评审（F为分值）；
优秀的，得3＜F≤5分；
良好的，得2＜F≤3分；
一般的，得0＜F≤2分；
差的不得分。

	
	
	安装调试及验收方案
（10分）
	根据供应商针对本项目提供的安装调试及验收方案，包括但不限于：①根据空调设备制定具体的安装调试方案；②根据空调设备编制具体的校准及测试方案；③验收方案等进行综合评审（F为分值）；
优秀的，得7＜F≤10分；
良好的，得4＜F≤7分；
一般的，得0＜F≤4分；
差的不得分。

	
	
	质保承诺
（5分）
	供应商承诺在搬运过程中若有空调设备遗失，由供应商负责赔偿同品牌、同型号或不低于原有配置的设备，所有设备搬运完成后为采购人提供相应不少于1年质保服务的，得5分。
注：供应商提供书面承诺函，承诺函须包含上述内容（格式自拟），不提供不得分。

	3.3（3）
	报价评分标准
	（1）有效响应报价等于评审基准价的得满分30分；
（2）有效响应报价比评审基准价每高1%扣减0.5分，不足1%的按直线插入法等比例计算得分，扣完为止；
即：报价得分＝30-偏差率×100×0.5；
（3）有效响应报价比评审基准价每低1%扣减0.3分，不足1%的按直线插入法等比例计算得分，扣完为止；
即：报价得分＝30+偏差率×100×0.3；
得分保留小数点后两位。
（明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件将被否决）

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.6
	供应商并列时确定供应商优先顺序的规则
	由评审小组投票决定
由评审小组抽签决定
其他方法：       


评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照详细评审标准和程序（综合评分法）规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。
最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由采购人抽签决定。
经评审后有效供应商不足三家的，采购人可采用谈判采购方式（适用于两家供应商的情形）或直接采购方式（适用于一家供应商的情形）继续评审并确定成交供应商，或重新组织公开采购。
二、供应商资格要求
1、具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照。
2、具有独立承担民事责任和履行合同的能力。
3、具有良好的资信，在经营中近三年无重大违法记录、无失信不良记录。
4、法律、行政法规规定的其他资格条件。
三、采购需求及技术要求
1、服务需求
（1）供应商所提供的服务必须符合国家及行业有关标准及规范的要求。采购人有权按照国家、行业有关标准及规范或采购文件要求对供应商提供的服务进行验收。验收不合格的，采购人有权要求供应商重新提供服务，直至服务通过验收为止。因验收不通过造成的损失由供应商承担全部赔偿责任。
（2）合同签订之日起，接采购人通知，15日内完成原办公地空调设备的拆除，并运输至新办公地完成安装调试。如遇特殊情况，供应商应根据采购人要求调整工期。
（3）空调清洗、维修、安装、拆除、防护、运输等所需所有人员、设备（含高空作业所需专业车辆及设备等）、材料、工具等均由供应商负责，即承包方式为包工包料。
（4）供应商必须高度重视空调清洗、维修、安装、拆除、防护、运输过程中的安全，负责对空调清洗、维修维护工作人员开展作业规范及安全培训，严格按照《电气安全工作规程》及空调机组维修维护的专业要求开展工作。工作人员根据作业种类，必须持有符合工作要求的特种作业操作证，包含但不限于高处作业证、低压电工作业证、焊接与热切割作业证等相应工作资质证书，采购阶段无需提交证件证明材料，成交供应商须在人员进场前完成全部证件的收集、核验并向采购人备案。全体作业人员应熟练掌握岗位相关电气安全知识，具备相应安全作业能力。同时，供应商还须为本项目提供项目经理（技术负责人）1名，负责业务对接，统筹协调本项目的执行，确保项目按约定保质保量按期完成。
（5）空调拆除后，旧铜管放置采购人指定地点归采购人所有；对拆除下来的空调做好集中深度清洗与全面检修（含加氟）、防护等工作后，将空调运输至采购人新办公地点，运输过程采取保护性包装（防震、防刮擦），确保空调可正常、有序安装。
（6）空调集中安装前，供应商根据采购人要求的时间对空调的室内机和室外机进行集中深度清洗与全面检修（含加氟），保障安装空调达到正常运行标准。清洗后室内机的过滤网、蒸发器、风轮表面无积尘、油污，室外机冷凝器、风扇表面无积尘。在清洗过程使用的清洗剂安全无异味，符合行业标准及环保要求。安装过程中，旧支架拆除，外机配全新铁质支架；铜管按需换新（非强制全换），仅对老化、损毁或无法复用的更换，新管须为合规铜管（禁焊接、禁铝管替代），旧铜管及旧支架均归采购人所有；空调室内管需使用至少2个U型卡扣固定在墙体上，并完成安装所需的窗帘盒打孔、个别墙体打孔、出墙孔密封、空调信息登记等必要工作。最终安装台数及辅材以采购人现场指令为准。
（7）供应商需注意施工安全，对人员有可能产生伤害的施工环节要提前做好提示、预防、宣传，对存放的物料等要有明显的警示标志，规范佩戴安全带等装备，布置警戒线，须有安全员在外围巡视，防止人员受伤。因供应商施工过程造成人员受伤的由供应商负责赔偿。
（8）供应商对空调机组的质量问题应及时与采购人沟通，确保空调安装后可正常使用。如使用过程中出现问题，供应商对空调清洗、维修、拆装的服务质量负有维保责任。验收合格后1年内空调需维修的，供应商需48小时内完成维修，如为制冷问题需当日8:00-18:00期间解决。维保所需材料及零件的更换，以及人员、设备、交通运输、餐费等因维保所产生的一切费用应包含在报价内。
（9）供应商在进行空调清洗、维修、拆除、安装过程中要保证现场人员及财产安全，做好室内物品保护，不得擅自移动、使用物品；不得踩踏桌椅等家具进行作业，不得将空调外机放置在室内家具上，如有违反造成损失的由供应商负责恢复或赔偿；不得与员工、物业管理人员等相关人员发生冲突；未经采购人允许，不得进入非施工区域；因供应商原因造成员工、物业管理人员人身损害或财产损失，物品丢失、损坏的，供应商须承担相关责任并赔偿造成的损失。
（10）供应商负责为空调清洗、维修、安装、拆除、防护、运输人员及作业所需购买相关保险，并承担其所有员工在空调清洗、维修、安装、拆除、运输过程中发生的事故责任，因供应商引发的纠纷、意见投诉或造成事故对采购人人员或单位造成不良影响或损失的，供应商需解决纠纷及意见投诉，造成损失的，供应商须承担一切后果并负赔偿责任。
（11）供应商在进行空调清洗、维修、安装、拆除过程中要确保采购人建筑及其附属物、设备设施的安全，遵守政府有关主管部门、采购人实施部门对施工交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。不得随意改动、破坏采购人建筑及其附属物和设备设施。如因维护需要等原因涉及改动的，需提前向采购人说明方案并征得采购人同意后方可实施，并对安全使用性出具书面说明。因供应商原因造成采购人建筑及其附属物、设备设施丢失、损坏的，供应商须承担相关责任并赔偿造成的损失，并负责恢复。
（12）供应商入场需提前向采购人提供人员报备所需材料，确保提供信息的准确性，因供应商未提前报备或报备人员信息有误导致其服务人员无法按时入场工作，对采购人工作造成不良影响或造成损失的，由供应商承担一切责任；经采购方报备入场的工作人员不得从事与合作内容不相关的事项。经报备入场的车辆，需自行承担停车费用（如有）。
（13）供应商需严格按照约定的施工时间（每日9:00-12:00，14:00-17:00，节假日除外，具体时间以采购人要求为准）进行施工，作业垃圾需作业当日清理出楼，并自行带离。
2、采购内容
本次服务包含安徽省机械化粮库、集团本部两家单位存量空调拆除、搬运、复用安装配套服务，在册空调合计107台,其中机械化粮库63台（办公楼1-3层+平房区域）；集团本部44台（办公楼2-6层）；机型含分体式、柜机。
起运点：合肥市蜀山区望江西路388号（机械化粮库办公楼1-3层，有电梯；集团办公本部1-6层，无电梯，主要搬迁涉及二层至六层）。
目的地：合肥市蜀山区潜山路278号（有电梯，入驻4-12层各办公室）。
拆除范围：在册107台空调全部拆除，含外立面旧支架拆除。
安装约定：拆除后的空调经甲方查验，完好可复用的，按甲方指令安排安装；老化损毁、无复用价值的空调仅拆除、不再安装，最终实际安装台数以甲方现场指令为准。
技术要求：分体式与柜机（3P/5P，含两相、三相四线）；新装配套新支架，旧支架拆除；铜管按需换新（非每台强制更换），室内机配U型卡固定，包工包料。
承包范围包含：空调拆机、搬运、外机全新支架更换、穿墙打孔、铜管检修及按需更换、加氟调试、室内机固定等为完成空调拆装投用所需的全部人工、辅材、耗材，所有相关费用均包含在总报价中。
归属：拆除旧铜管、旧支架归采购人所有；验收后提供1年维保。
四、结算约定
   本项目为固定综合总价包干，固定总价包含：人工、搬运、运输、安全防护、税费、垃圾清运、加工等完成本项目全部工作的一切费用。除采购人出具正式书面变更以外，采购人不再支付任何新增费用，不接受任何辅材、配件单独增项。
五、付款方式
项目验收合格后支付合同价款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满（一年）无质量问题后无息付清。
六、提交方式
1、邮寄递交：采用密封邮寄递交；
2、邮寄封面注明【安徽省机械化粮库搬迁服务项目标段二空调设备拆装服务二次采购项目响应文件】；
3、收件信息：寄送至安徽省合肥市蜀山区望江西路388号安徽省机械化粮库306室 （收件人：刘工 联系电话： 0551-65585019）；
[bookmark: _GoBack]4、截止时间：2026年11月 12 日上午10：00。以我方实际签收时间为准，逾期收到的报价文件无效。
5、密封要求：报价文件须密封包装，封口加盖单位公章。
七、响应文件
1、报价明细表（加盖公章）；
2、营业执照复印件（加盖公章）；
3、法定代表人身份证明及授权委托书（加盖公章）；
4、供应商承诺书（加盖公章）；
5、详细评分资料。
八、补充事宜
若潜在供应商需实地踏勘项目现场，了解现场条件，供应商可自行安排任何授权人员现场踏勘。





















附件1：报价明细表
	供应商名称
	

	采购范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	
大写：                     
小写：                     


	备注说明
	


供应商（盖章）：             
日          期：             

注：
1.本表内容根据采购公告要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。


附件2：法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明

供 应 商：                                          
单位性质：                                          
地    址：                                          
成立时间：           年          月            日
经营期限：                                          
姓    名：                    性      别：            
年    龄：                    职      务：             
系                     （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件。
	

法定代表人身份证正面复印件
	

法定代表人身份证反面复印件




供应商：            （盖单位章）
       年     月      日

授权委托书

本人              （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至              询比采购项目签订成交合同之日止。
代理人无转委托权。

附：代理人身份证正反面复印件
	

代理人身份证正面复印件
	

代理人身份证复印件




供应商：			 （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：		 （签字或盖章）
       年       月       日

注：法定代表人（单位负责人）参加询比采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；
非法定代表人（单位负责人）参加询比采购活动及签署文件的还须提供授权委托书。
附件3：供应商承诺书
承 诺 书
致：安徽省机械化粮库
本单位自愿参加安徽省机械化粮库搬迁服务项目标段二空调设备拆装服务二次采购项目，郑重承诺如下：
1.本单位营业执照、资质材料真实有效，近三年无重大违法记录、无失信不良记录。
2.已自行踏勘现场，充分知晓全部采购范围、结算规则，报价为全费用包干价，不存在漏项，除采购人书面变更外，不再申请任何增项加价。
3.因供应商实施过程原因造成的安全事故、人员伤害、财产损失由供应商承担，采购人仅对其提供的现场条件承担基础责任。
4.若违反以上承诺，我方愿意承担一切违约责任。


                     承诺单位（盖章）：
法定代表人/授权代表签字：
日期：


附件4：近年的类似项目情况表
	项目名称
	

	服务内容
	

	委托人/发包人名称
	

	委托人/发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目负责人（如有）
	

	项目概况及履约情况
	

	备注
	


注：供应商根据详细评审要求在本表后附相关证明材料。


附件5：方案及其他材料（格式自拟）
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